|  |  |
| --- | --- |
| **Özellik** | **Epson LX 300** |
| **Baskı Türü:** | **Seri nokta vuruş darbeli yazıcı** |
| **Kolon sayısı:** | **80 kolon (10 cpi), 96 kolon (12 cpi)** |
| **Çözünürlük:** | **240 x 216 dpi** |
| **Font ölçüleri:** |  |
| **Satır genişliği:** |  |
| **Yazma genişliği:** |  |
| **Yazma hızı:** | **413 Karakter / Saniye** |
| **Rulo:** | **rulo / sürekli form** |
| **Genişlik:** |  |
| **Kopya sayısı:** | **1 Orijinal + 4 kopya** |
| **Ara bellek:** | **8 KB** |
| **Ara yüz:** | **(Nibble 8 bit) Seri, IEEE 1284 çift yönlü, Ara birim, Paralel Ara Birim, İki yönlü paralel, USB 2.0 tip A** |
| **Tür:** |  |
| **Çalışma sıcaklığı** |  |
| **Saklama sıcaklığı:** |   |
| **Ağırlık:** | **4.4 kg** |